Suggestion pour Graissage / Huilage - Passap

Par jerseyx le 05/12/09 - 17:55
(mis à jour par passap62 le 13/11/10)

Dernier commentaire ajouté il y a 1 an

Bonjour tout le monde ,

J'ai suffisamment de recul pour vous suggérer ces produits qui améliorent le "glissement" des chariots sur les talons des aiguilles et celui des aiguilles (et poussoirs) dans leurs coulisseaux -

- Petite bombe de graisse sous pression : j'en pulvérise 1 fois sur 3 usages sur les parties mobiles de la mécanique interne des chariots - pour ce, il faut évidemment sortir les chariots de leurs rails et les retourner - il ne s'agit pas d'inonder le mécanisme avec le produit mais de bien cibler sur "tout ce qui est censé bouger" lors du passage du chariot sur les aiguilles.

- Petite bombe d'huile siliconée : j'en pulvérise en 1 seul passage assez rapide sur les lits des aiguilles et poussoirs, sur la largeur 'de la' ou 'des' fontures que je vais utiliser à l'instant - il n'en reste rien (ou presque) sous 48 heures. En-dehors du graissage avec la bombe grise, j'en pulvérise aussi modérément sur l'envers des chariots.

Je vous souhaite "bonne découverte" si ma méthode vous convient !

huilage

Par numero51 le 05/12/09 - 21:56

normalement la maison Passap ne recommandait que leur huile Bellodor, les autres huiles ou autres produits pourraient agresser le métal...donc je ne me prononcerai pas sur ton choix, à chacun de voir

Par jerseyx le 06/12/09 - 13:52

Eu-eu-euh :-\ bin non ! ce n'est pas le métal qui est agressé, mais les matières plastiques chère Chris ! :-)

Ok ok pour l'huile Passap ! Je veux bien ! Mais quand elle n'est pas dispo autrement qu'à 500km la ronde ... ;-)

Sur la bombe jaune/noire "Lubrifiant /silicone" il est bien spécifié :

- Anti-adhérent - résiste à l'humidité - supprime les bruits - protège le caoutchouc et le plastique du gel en hiver et du dessèchement en été- s'utilise sur tout type de support -

Il peut sans crainte être pulvérisé sur les joints des portes de voiture pour éviter leur collage par temps humide et de gel.

Par contre, il est absolument déconseillé d'utiliser des produits appelés "dégrippants", comme le "3 en 1" par exemple, la base de ces produits pouvant être agressive pour certaines matières synthétiques. C'est ce genre de mauvais traitement, pratiqué à répétition par le précédent proriétaire de ma Passap, qui a provoqué les multiples brisures des patins de mes chariots.

Merci pour vos avis ! et bonne journée :-)

Je confirme, que le silicone n'est pas agressif, protège de l'humidité et permet un meilleur glissement des pièces entre elles, j'utilise de temps en temps le WD 40 qui dissout les traces de graisse et salissures sur le métal et le plastique, il ne contient pas de silicone.

Je n'ai pas testé le BANG proposé il y a peu sur l'espace pour nettoyer la machine.

Guy

Par ninela le 06/12/09 - 15:23

Sur le site Passap Canada ils proposent du Batisol, que j'empoie pour 1001 trucs et depuis de nombreuses années pour mes Brothers

Bon tricot